**Raccord de soufflage avec joint roulant et grille de protection ASS 160**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ASS 160 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555209 |
| Référence: | 0055.0520 |

Fabricant : MAICO

ASS 160 Raccord de soufflage avec joint roulant et grille de protection