**Ventilateur mural encastrable EMA 16**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EMA 16 |
| Débit d'air: | 380 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.540 1/min |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Consommation: | 25 W |
| IMax: | 0,17 A |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 1,5 |
| Déflecteur intégré: |  -  |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 080274 |

Fabricant : MAICO

EMA 16 Ventilateur mural encastrable