**Kit de montage apparent APM HY 230**

Pour un montage apparent de HY 230 et HY 230 I, lorsque, p. ex. il n'y a aucune prise encastrée.

Volume de fourniture : Le kit de montage apparent est livré avec quatre vis prévues pour le montage du cadre intermédiaire et de la partie basse de l'hygrostat.

Consignes de montage

Le kit de montage apparent est uniquement destiné à l'introduction de conduits fixes dans des locaux fermés et secs.

Il faut respecter les normes VDE 0100, EN 60730 partie 1 ainsi que les consignes des entreprises d'approvisionnement en énergie locales.

Le cadre apparent doit être monté de telle manière que l'hygrostat HY 230 / HY 230 I puisse détecter l'humidité moyenne de la pièce (éviter la proximité de gaines d'air entrant/sortant ainsi que de fenêtres et de portes.) Montage sur des parois intérieures à env. 1,3 à 1,5 m au-dessus du sol (éviter les rayons de soleil directs).

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | APM HY 230 |
| Position d'installation: | horizontal |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,04 kg |
| Poids avec emballage: | 0,06 kg |
| Largeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 80 mm |
| Profondeur: | 29 mm |
| Largeur avec emballage: | 86 mm |
| Hauteur avec emballage: | 86 mm |
| Profondeur avec emballage: | 35 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931591 |
| Référence: | 0093.0159 |

Fabricant : MAICO

APM HY 230 Kit de montage apparent