**Bouche d'extraction-insufflation ignifugée WBV 10**

Bouches d'extraction-insufflation pour évacuation.

Cadre de montage et boîtier de clapet reliés par une fermeture à baïonnette.

Régulation continue du flux d'air par bouche d'extraction-insufflation rotative.

Montage avec cadre de montage.

Classe de résistance au feu K 90 - 18017.

Montage à l'intérieur et à l'extérieur des cloisons de gaines réfractaires.

Série WBV : Avec dispositif de verrouillage de protection contre les incendies sans maintenance et dispositif de déclenchement hermétiquement scellé.

Série TB :

Blocage du dispositif de verrouillage par un dispositif fusible sans cadmium.

Déclenchement du dispositif fusible à 72 °C ou à la main.

Accessoires recommandés : Élément de filtre à graisse FFE pour les pièces à air vicié par la graisse (p. ex. cuisines, etc.).

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WBV 10 |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Matériau: | Tôle d’acier, poudrée |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,6 kg |
| Poids avec emballage: | 0,62 kg |
| Protection incendie: | oui |
| Convient pour une largeur nominale de: | 100 mm |
| Largeur: | 134 mm |
| Hauteur: | 134 mm |
| Profondeur: | 83 mm |
| Largeur avec emballage: | 155 mm |
| Hauteur avec emballage: | 155 mm |
| Profondeur avec emballage: | 150 mm |
| Numéro d'homologation: | Z-41.3-561 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799512752 |
| Référence: | 0151.0275 |

Fabricant : MAICO

WBV 10 Bouche d'extraction-insufflation ignifugée