**Rallonges de diffuseur d'air FFS-V**

Rallonge pour le raccordement principal du diffuseur d'air à la gaine d'air entrant.

Volume de la fourniture :

4 rallonges de diffuseur d'air

4 bagues d'étanchéité

4 rallonges de diffuseur d'air supplémentaires par diffuseur sont autorisées au maximum.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FFS-V |
| Poids: | 0,58 kg |
| Poids avec emballage: | 0,6 kg |
| Largeur: | 229 mm |
| Hauteur: | 57 mm |
| Profondeur: | 100 mm |
| Largeur avec emballage: | 232 mm |
| Hauteur avec emballage: | 102 mm |
| Profondeur avec emballage: | 232 mm |
| Unité de conditionnement: | 4 pièces |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558736 |
| Référence: | 0055.0873 |

Fabricant : MAICO

FFS-V Rallonges de diffuseur d'air