**Adaptateur enfichable MF-WE75**

L'adaptateur enfichable est nécessaire pour établir un raccord exact entre la gaine flexible MF-F et l'équerre MF-W, voire MF-WL.

La gaine flexible MF-F est reliée rapidement et de manière sûre à l'adaptateur enfichable à l'aide du « principe de clip ».

Volume de la fourniture : Adaptateur enfichable avec bouchon inclus.

Accessoires nécessaires : Deux bagues d'étanchéité MF-FDR.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MF-WE75 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Matériau: | Polypropylène (PP) |
| Indications de matière plastique: | Sans PVC |
| Poids: | 0,1 kg |
| Poids avec emballage: | 0,13 kg |
| Largeur nominale: | 75 mm |
| Largeur: | 199,5 mm |
| Hauteur: | 79,5 mm |
| Profondeur: | 67,5 mm |
| Largeur avec emballage: | 199,5 mm |
| Hauteur avec emballage: | 79,5 mm |
| Profondeur avec emballage: | 67,5 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599722 |
| Référence: | 0059.0972 |

Fabricant : MAICO

MF-WE75 Adaptateur enfichable