**Boîtiers de montage EK 42/12**

Boîtier pour montage dans les plafonds suspendus.

Pour combinaison avec les grilles intérieures LGA et LGZ.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EK 42/12 |
| Montage: | Intérieur |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 2,79 kg |
| Poids avec emballage: | 3,02 kg |
| Largeur: | 448 mm |
| Hauteur: | 149 mm |
| Profondeur: | 244 mm |
| Largeur avec emballage: | 470 mm |
| Hauteur avec emballage: | 220 mm |
| Profondeur avec emballage: | 255 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490845 |
| Référence: | 0149.0084 |

Fabricant : MAICO

EK 42/12 Boîtiers de montage