**Interrupteur-temporisateur VZ 12**

Interrupteur-temporisateur pour la commande de la temporisation de démarrage et de la durée de fonctionnement par inertie des ventilateurs.

Commande possible via des interrupteurs courants du commerce.

VZ 24 C : commande possible via des interrupteurs ou des boutons courants du commerce.

Antiparasité conformément à EN 61000-4-5 (1000 V à 4000 V). Prendre des dispositions d'antiparasitage supplémentaires si nécessaire (filtre L, C ou RC, diodes de protection, varistances).

Marque de conformité : VDE.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | VZ 12 |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz / 60 Hz |
| Charge maximale: | 1,25 A |
| Type de protection: | IP 40 |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,02 kg |
| Largeur: | 20 mm |
| Hauteur: | 13 mm |
| Profondeur: | 35 mm |
| Largeur avec emballage: | 20 mm |
| Hauteur avec emballage: | 13 mm |
| Profondeur avec emballage: | 35 mm |
| Température ambiante: | 0 °C jusqu'au 50 °C |
| Télécommande: | - |
| Durée de fonctionnement par temporisation: | 12 min |
| Temporisation de démarrage: | 50 s |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578215 |
| Référence: | 0157.0821 |

Fabricant : MAICO

VZ 12 Interrupteur-temporisateur