**Contre-raccord GSI 112**

Contre-raccord élastique pour relier simplement le ventilateur à la gaine ronde.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | GSI 112 |
| Matériau: | Tôle d'acier, revêtue |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 5,8 kg |
| Poids avec emballage: | 5,8 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 1.120 mm |
| Largeur: | 1.250 mm |
| Hauteur: | 1.250 mm |
| Profondeur: | 80 mm |
| Largeur avec emballage: | 1.250 mm |
| Hauteur avec emballage: | 1.250 mm |
| Profondeur avec emballage: | 80 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732716 |
| Référence: | 0073.0271 |

Fabricant : MAICO

GSI 112 Contre-raccord