**Volet de fermeture de gaine rectangulaire RKP 25**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RKP 25 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Lieu de montage: | Gaine rectangulaire |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 5,275 kg |
| Poids avec emballage: | 5,47 kg |
| Type de volet: | électrique |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 500 mm x 300 mm |
| Largeur: | 540 mm |
| Hauteur: | 340 mm |
| Profondeur: | 120 mm |
| Largeur avec emballage: | 640 mm |
| Hauteur avec emballage: | 340 mm |
| Profondeur avec emballage: | 130 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512363 |
| Référence: | 0151.0236 |

Fabricant : MAICO

RKP 25 Volet de fermeture de gaine rectangulaire