**Plaque de montage WS 120 Trio L MP**

Plaque de montage WS 120 Trio L MP pour un placement précis côté mur des tuyaux d'air entrant et d'air sortant dans le gros œuvre.

Option de diffusion au moyen de raccords muraux combinés.

Pour les versions WS 120 Trio à flux transversal, la plaque de montage peut être facilement séparée au moyen de points destinés à la rupture.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WS 120 Trio L MP |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | Tôle, plastique |
| Couleur: | argent / noir |
| Poids: | 2,2 kg |
| Poids avec emballage: | 2,26 kg |
| Largeur nominale: | 125 mm |
| Convient pour une largeur nominale de: | 125 mm |
| Largeur: | 320 mm |
| Hauteur: | 180 mm |
| Profondeur: | 660 mm |
| Largeur avec emballage: | 325 mm |
| Hauteur avec emballage: | 188 mm |
| Profondeur avec emballage: | 685 mm |
| Température des fluides à Imax: | -40 °C jusqu'au 95 °C |
| Température ambiante: | -40 °C jusqu'au 95 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925873 |
| Référence: | 0092.0587 |

Fabricant : MAICO

WS 120 Trio L MP Plaque de montage