**Gaine flexible en acier SFR 80**

Tuyau agrafé flexible monocouche nervuré en tôle d'acier galvanisé à utiliser comme gaine de raccordement à la gaine principale conformément à DIN 18017-3.

Non combustible selon DIN 4102 classe A1.

Indications de longueur : longueur allongée.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SFR 80 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Tôle d’acier |
| Poids: | 0,46 kg |
| Poids avec emballage: | 0,65 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 80 mm |
| Longueur: | 1,2 m |
| Largeur: | 1.200 mm |
| Hauteur: | 90 mm |
| Profondeur: | 90 mm |
| Largeur avec emballage: | 620 mm |
| Hauteur avec emballage: | 100 mm |
| Profondeur avec emballage: | 100 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799550723 |
| Référence: | 0055.0072 |

Fabricant : MAICO

SFR 80 Gaine flexible en acier