**Transformateur à 5 plots TRV 1,0**

Transformateur à 5 plots pour le réglage de la vitesse de rotation.

Pour la commande de ventilateurs à courant triphasé.

Avec disjoncteur-protecteur intégral.

Avec contacteur général et fusible de commande.

Avec témoin lumineux de fonctionnement.

Un volet peut être commandé via L2.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TRV 1,0 |
| Charge maximale: | 1 A |
| Boîtier matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 5,98 |
| Poids avec emballage: | 5,98 kg |
| Largeur: | 168 mm |
| Hauteur: | 220 mm |
| Profondeur: | 174 mm |
| Largeur avec emballage: | 220 mm |
| Hauteur avec emballage: | 210 mm |
| Profondeur avec emballage: | 270 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577157 |
| Référence: | 0157.0715 |

Fabricant : MAICO

TRV 1,0 Transformateur à 5 plots