**Éléments de raccord FFS-VS**

Éléments de raccord de 2 coudes pour gaines rectangulaires par exemple.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FFS-VS |
| Poids: | 0,58 kg |
| Poids avec emballage: | 0,59 kg |
| Largeur: | 143 mm |
| Hauteur: | 59 mm |
| Profondeur: | 92 mm |
| Largeur avec emballage: | 292 mm |
| Hauteur avec emballage: | 142 mm |
| Profondeur avec emballage: | 97 mm |
| Unité de conditionnement: | 5 pièces |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558828 |
| Référence: | 0055.0882 |

Fabricant : MAICO

FFS-VS Éléments de raccord