**Coude, tréfilé avec joint roulant 60° B60-200**  
Unité de conditionnement : 1 pièce  
Gamme: K
  
Numéro de référence : 0055.0323  
Fabricant : MAICO

