**Coude, tréfilé avec joint roulant 60° B60-200**
Unité de conditionnement : 1 pièce
Gamme: K

Numéro de référence : 0055.0323
Fabricant : MAICO

