**Coude, tréfilé avec joint roulant 15° B15-100**  
Unité de conditionnement : 1 pièce  
Gamme: K
  
Numéro de référence : 0055.0339  
Fabricant : MAICO

