**Filtre à air, rechange AZP**

Filtres à air de rechange pour AZE 100 P.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AZP |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,03 kg |
| Classe de filtre: | PPI 20 |
| Largeur: | 120 mm |
| Hauteur: | 120 mm |
| Profondeur: | 8 mm |
| Largeur avec emballage: | 250 mm |
| Hauteur avec emballage: | 170 mm |
| Profondeur avec emballage: | 50 mm |
| Unité de conditionnement: | 5 pièces |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799939290 |
| Référence: | 0093.0929 |

Fabricant : MAICO

AZP Filtre à air, rechange