**Boîte plate centrifuge EFR 10 R**

Modèles

EFR 10, EFR 12 : 1 Vitesse de rotation

EFR 10 R, EFR 12 R : 5 Vitesse de rotation ; un des 4 niveaux peut être sélectionné pour le fonctionnement en charge de base. Le niveau 5 (vitesse de rotation maximale) est commandé via un contact supplémentaire, par ex. interrupteur d'éclairage ou hygrostat. La durée de fonctionnement par temporisation est réglable dans l'appareil par un potentiomètre (de 3 à 25 minutes).

Caractéristiques

Montage dans des gaines d'air DN 100 et DN 125.

Dimensions réduites pour une installation même si l'espace est limité. Idéal en cas de réhabilitation.

Rotors radiaux à pales recourbées vers l'arrière.

Pièce de raccordement du côté air aspiré et air comprimé, pour montage direct dans des gaines d'air.

Type de protection IP 20.

Moteur

Protection thermique contre les surcharges en série.

Moteur robuste avec roulement à billes, sans entretien.

Consignes pour le montage

Montage possible dans toutes les positions.

Avec plaque de montage pour montage au mur et au plafond.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EFR 10 R |
| Débit d'air: | 220 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.373 1/min |
| Type de turbine: | centrifuge |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Puissance nominale: | 52 W |
| PMax: | 52 W |
| IMax: | 0,23 A |
| Type de protection: | IP 20 |
| Câble d'alimentation secteur: | 3 x 1,5 mm² |
| Lieu de montage: | Plafond |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 4,6 kg |
| Poids avec emballage: | 5,015 kg |
| Ventilateur orientable: |  ✔  |
| Largeur nominale: | 100 mm |
| Largeur: | 241 mm |
| Hauteur: | 122 mm |
| Profondeur: | 448 mm |
| Largeur avec emballage: | 265 mm |
| Hauteur avec emballage: | 165 mm |
| Profondeur avec emballage: | 465 mm |
| Température des fluides à Imax: | -20 °C jusqu'au 50 °C |
| Température ambiante: | 50 °C |
| Niveau de puissance acoustique: | 34 dB(A) Distance 3 m, conditions de champ libre |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799805717 |
| Référence: | 0080.0571 |

Fabricant : MAICO

EFR 10 R Boîte plate centrifuge