**Aérateur pour petites pièces ECA 150 ipro VZC**

Version à temporisation de démarrage et durée de fonctionnement par temporisation réglables

Marche / Arrêt par interrupteur d'éclairage ou interrupteur séparé.

Tous les 4 programmes de commande sélectionnables.

Séquence des niveaux de puissance selon le programme de commande choisi.

Temporisation de démarrage réglable par niveaux, via des touches facilement accessibles. 0/50/90/120 s

Durée de fonctionnement par temporisation réglable par niveaux, via des touches facilement accessibles : 0/8/17/25 min

Le temps réglé est affiché par des DEL pendant le réglage.

À vitesse non variable.

Programmes de commande

Réglables par cavaliers dans l'appareil.

Programme confort (préréglé)

Utilisateur présent : Niveau 1

Durée de fonctionnement par temporisation : Niveau 2

Programme individualisé

Utilisateur présent : Niveau 2

Durée de fonctionnement par temporisation : Niveau 1

Programme économique

Utilisateur présent : Niveau 1

Durée de fonctionnement par temporisation : Niveau 1

Powerprogramme

Utilisateur présent : Niveau 2

Durée de fonctionnement par temporisation : Niveau 2

Caractéristiques

Aérateur pour petite pièce à programmation intelligente pour les exigences les plus élevées.

2 niveaux de puissance.

Aspiration dissimulée derrière cache de protection design.

Pour l'évacuation d'air.

Combinaison d'un débit d'air important et d'une pression élevée.

Avec sigle VDE-GS.

Type de protection IP X5 pour la sécurité dans la salle de bains.

Classe de protection II.

Protection thermique contre les surcharges.

Adapté à un fonctionnement continu.

Coloris : blanc trafic, similaire RAL 9016.

Boîtier en plastique antichoc.

Moteur

Moteur économique en énergie, robuste avec roulement à billes, sans entretien.

Adapté à un fonctionnement continu.

Consignes de montage

Compatible avec les modèles précédents d'ECA DN 150, car les trous de fixation et l'entrée des câbles encastrés sont à la même place.

Possibilité d'installation au mur ou au plafond.

Branchement électrique

Branchement électrique au choix, apparent ou encastré.

Consignes de sécurité

Tous les appareils ECA 150 ipro sont utilisables dans la zone de protection 1 selon DIN VDE 0100-701.

Détails voir Conseils de planification.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ECA 150 ipro VZC |
| Modèle: | Temporisation de démarrage et durée de fonctionnement par temporisation réglables |
| Débit d'air: | 200 m³/h / 250 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.672 1/min / 2.189 1/min |
| Vitesse variable: |  -  |
| Réversibilité: |  -  |
| SEC average: | -11,04 kWh/(m²\*a) |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Puissance nominale: | 15 W / 19 W |
| IMax: | 0,09 A |
| Type de protection: | IP X5 |
| Câble d'alimentation secteur: | 5 x 1,5 mm² |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Position d'installation: | au choix |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 1,6 kg |
| Poids avec emballage: | 1,9 kg |
| Volet: | aucun |
| Largeur nominale: | 150 mm |
| Largeur: | 228 mm |
| Hauteur: | 228 mm |
| Profondeur: | 123,3 mm |
| Largeur avec emballage: | 235 mm |
| Hauteur avec emballage: | 235 mm |
| Profondeur avec emballage: | 200 mm |
| Température des fluides à Imax: | 40 °C |
| Durée de fonctionnement par temporisation: | 0 min / 8 min / 17 min / 25 min |
| Temporisation de démarrage: | 0 s / 50 s / 90 s / 120 s |
| Niveau de puissance acoustique: | 33 dB(A) / 40 dB(A) Distance 3 m, conditions de champ libre |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840862 |
| Référence: | 0084.0086 |

Fabricant : MAICO

ECA 150 ipro VZC Aérateur pour petites pièces