**Socle du moteur MSI 10**

Pied de fixation pour le moteur.

Pour les séries de ventilateurs GRM Ex et GRM.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MSI 10 |
| Matériau: | Tôle d'acier, revêtement époxy |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 0,5 kg |
| Poids avec emballage: | 0,5 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 100 mm |
| Largeur: | 90 mm |
| Hauteur: | 120 mm |
| Profondeur: | 160 mm |
| Largeur avec emballage: | 90 mm |
| Hauteur avec emballage: | 120 mm |
| Profondeur avec emballage: | 160 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732938 |
| Référence: | 0073.0293 |

Fabricant : MAICO

MSI 10 Socle du moteur