**Volet de fermeture ARP 71**

Volets de fermeture pour évacuation d'air.

Avec lamelles orientables individuellement logées dans des coussinets renforcés.

Avec grille de protection galvanisée côté arrivée.

ARP 71 divisé en 2.

ARP 80 et ARP 100 divisés en 3.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ARP 71 |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Mur |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Matière plastique, résistante aux intempéries, aux UV |
| Couleur: | gris argent |
| Poids: | 4,6 kg |
| Poids avec emballage: | 5,6 kg |
| Type de volet: | à ouverture/fermeture automatique |
| Convient pour une largeur nominale de: | 710 mm |
| Largeur: | 818 mm |
| Hauteur: | 890 mm |
| Profondeur: | 40 mm |
| Largeur avec emballage: | 900 mm |
| Hauteur avec emballage: | 900 mm |
| Profondeur avec emballage: | 55 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510826 |
| Référence: | 0151.0082 |

Fabricant : MAICO

ARP 71 Volet de fermeture