**Interrupteurs radio DS 45 RC**

Caractéristiques spéciales

L'interrupteur radio DS 45 RC permet de sélectionner 5 niveaux de ventilation PP 45 - 15 / 20 / 30 / 36 / 42 m³/h et PPB 30 - 5 / 12 / 18 / 22 / 26 m³/h et 3 modes de fonctionnement : ventilation continue (à récupération de chaleur), ventilation transversale (sans récupération de chaleur) et mode automatique commandé par détecteur.

Mode de fonctionnement Ventilation continue à récupération de chaleur : mode PushPull. Les appareils fonctionnent en alternance et changent de direction toutes les 60 s.

Mode de fonctionnement Ventilation transversale : Un des appareils se trouve en permanence en mode Air entrant alors que l'appareil correspondant est en mode Air sortant (p. ex. rafraîchissement de l'air nocturne en été).

Le mode automatique est possible uniquement avec le détecteur d'humidité PP 45 HYI à intégrer en option dans l'appareil RC.

Le mode de fonctionnement individuel de PP 45 RC et PPB 30 RC est également possible avec l'interrupteur radio DS 45 RC.

En appuyant sur la touche, on peut sélectionner la ventilation intensive limitée dans le temps (ventilation par à-coups) ou le débranchement limité dans le temps (fonction de mise en veille).

L'interrupteur radio DS 45 RC permet de piloter un nombre illimité d'appareils tant qu'ils se trouvent à sa portée.

Applications partout où il est impossible d'installer un câble de commande.

L'interrupteur radio n'a pas besoin de pile.

Possibilité de visser l'interrupteur radio ou de le coller sur des surfaces vitrées.

Caractéristiques

L'interrupteur radio est nécessaire comme accessoire pour le kit de montage final PP 45 RC et PPB 30 RC.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DS 45 RC |
| Câble d'alimentation secteur: | pas nécessaire |
| Lieu de montage: | Mur |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,06 kg |
| Poids avec emballage: | 0,07 kg |
| Largeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 80 mm |
| Profondeur: | 15 mm |
| Largeur avec emballage: | 90 mm |
| Hauteur avec emballage: | 90 mm |
| Profondeur avec emballage: | 37 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573630 |
| Référence: | 0157.0363 |

Fabricant : MAICO

DS 45 RC Interrupteurs radio