**Silencieux tubulaire RSKI 63/1000**

Silencieux tubulaire cylindrique pour systèmes de traitement d'air.

Version avec coulisse pour une meilleure insonorisation.

L'intérieur du silencieux est constituée d'une tôle perforée.

Température de service entre -40 °C et +150 °C.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RSKI 63/1000 |
| Matériau: | Acier galvanisé |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 32 kg |
| Poids avec emballage: | 32 kg |
| Largeur: | 790 mm |
| Hauteur: | 790 mm |
| Profondeur: | 630 mm |
| Largeur avec emballage: | 790 mm |
| Hauteur avec emballage: | 790 mm |
| Profondeur avec emballage: | 630 mm |
| Affaiblissement d'insertion à 63 Hz: | 1 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 125 Hz: | 1 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 250 Hz: | 6 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 500 Hz: | 15 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 1 kHz: | 19 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 2 kHz: | 16 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 4 kHz: | 10 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 8 kHz: | 8 dB |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799731092 |
| Référence: | 0073.0109 |

Fabricant : MAICO

RSKI 63/1000 Silencieux tubulaire