**Détecteur COV PP 45 VOC**

Détecteur externe pour appareil de ventilation pour pièce individuelle PushPull 45 et PushPull Balanced PPB 30.

Le détecteur est branché à la commande d'air ambiant RLS 45 K ou RLS 45 O via l'interface RS485.

Ainsi, il peut être déplacé dans l'espace par rapport à la commande d'air ambiant.

Montage possible dans une boîte encastrée simple.

On peut raccorder au maximum 3 détecteurs externes par commande d'air ambiant.

Le débit d'air des appareils PushPull est augmenté en continu selon la valeur du détecteur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PP 45 VOC |
| Capteur: | COV (qualité de l'air) |
| Matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 0,07 kg |
| Poids avec emballage: | 0,17 kg |
| Largeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 80 mm |
| Profondeur: | 49 mm |
| Largeur avec emballage: | 233 mm |
| Hauteur avec emballage: | 170 mm |
| Profondeur avec emballage: | 60 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573678 |
| Référence: | 0157.0367 |

Fabricant : MAICO

PP 45 VOC Détecteur COV