**Coude de gaine ronde de ventilation, thermoisolé MT-B125 90/45**
Unité de conditionnement : 1 pièce
Gamme: K

Numéro de référence : 0059.0983
Fabricant : MAICO

