**Grille intérieure IG 20**

Grille intérieure pour insufflation et évacuation d'air.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | IG 20 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Perte de charge: | 8 Pa |
| Montage: | Intérieur |
| Lieu de montage: | Mur |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc perlé, similaire RAL 1013 |
| Poids: | 0,18 kg |
| Poids avec emballage: | 0,2 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 200 mm |
| Largeur: | 258 mm |
| Hauteur: | 258 mm |
| Profondeur: | 258 mm |
| Largeur avec emballage: | 258 mm |
| Hauteur avec emballage: | 258 mm |
| Profondeur avec emballage: | 258 mm |
| Température ambiante: | 65 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799591719 |
| Référence: | 0059.0171 |

Fabricant : MAICO

IG 20 Grille intérieure