**Capteur d'humidité PPH-K**

Capteur d'humidité pour appareil de ventilation pour pièce individuelle PushPull 60 K.

Est nécessaire pour le mode « déshumidification ».

Par commande d'air ambiant RLS PP-K, on ne peut utiliser que le capteur d'humidité PPH-K.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PPH-K |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,02 kg |
| Largeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 80 mm |
| Profondeur: | 10 mm |
| Largeur avec emballage: | 92 mm |
| Hauteur avec emballage: | 92 mm |
| Profondeur avec emballage: | 32 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799572008 |
| Référence: | 0157.0200 |

Fabricant : MAICO

PPH-K Capteur d'humidité