**Tubulure de gaine avec joint roulant 90° KS 160**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | KS 160 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799554592 |
| Référence: | 0055.0459 |

Fabricant : MAICO

KS 160 Tubulure de gaine avec joint roulant 90°