**Cadre d'adaptation PPB 30 ARW**

Le cadre d'adaptation est nécessaire lorsque l'épaisseur du mur est inférieure à 320 mm et que le module d'insertion sort trop du mur, empêchant ainsi le montage de la protection externe.

Le montage de la protection externe sur le cadre d'adaptation, requiert une tôle de fixation (accessoire) (exception : protection externe en plastique PPB30 AK).

2 cadres d'adaptation peuvent aussi être montés l'un sur l'autre.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PPB 30 ARW |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Position d'installation: | horizontal |
| Matériau: | aluminium |
| Couleur: | blanc, revêtement par poudre, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,33 kg |
| Poids avec emballage: | 0,53 kg |
| Largeur: | 260 mm |
| Hauteur: | 260 mm |
| Profondeur: | 55 mm |
| Largeur avec emballage: | 295 mm |
| Hauteur avec emballage: | 320 mm |
| Profondeur avec emballage: | 86 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991786 |
| Référence: | 0093.1525 |

Fabricant : MAICO

PPB 30 ARW Cadre d'adaptation