**Coude de gaine ronde de ventilation, thermoisolé MT-B125 90/45**  
Unité de conditionnement : 1 pièce  
Gamme: K
  
Numéro de référence : 0059.0983  
Fabricant : MAICO