**Filtre à air, rechange ZF 17-1**

ZF 17-1 : Filtre à air de rechange pour insert de ventilateur ER 17/60-1...

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZF 17-1 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,04 kg |
| Classe de filtre: | EU4 |
| Largeur: | 144 mm |
| Hauteur: | 144 mm |
| Profondeur: | 175 mm |
| Largeur avec emballage: | 260 mm |
| Hauteur avec emballage: | 175 mm |
| Profondeur avec emballage: | 35 mm |
| Unité de conditionnement: | 5 pièces |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936763 |
| Référence: | 0093.0676 |

Fabricant : MAICO

ZF 17-1 Filtre à air, rechange