**Coude en tôle 90° MF-B75**

Coude court en tôle 90° pour accueillir le système de ventilation à gaine flexible MAICOFlex. La gaine flexible MF-F est emboîtée dans le coude.

Chaque coude possède à son extrémité 2 pinces de fixation comprimables permettant une fixation rapide de la gaine flexible.

Formes aérodynamique.

Pour un montage simple et rapide.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MF-B75 |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 0,28 kg |
| Poids avec emballage: | 0,3 kg |
| Largeur nominale: | 75 mm |
| Largeur: | 164 mm |
| Hauteur: | 80 mm |
| Profondeur: | 164 mm |
| Largeur avec emballage: | 164 mm |
| Hauteur avec emballage: | 80 mm |
| Profondeur avec emballage: | 164 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799180678 |
| Référence: | 0018.0067 |

Fabricant : MAICO

MF-B75 Coude en tôle 90°