**Filtre à air, rechange WRF 300 EC**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WRF 300 EC |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids avec emballage: | 0,05 kg |
| Classe de filtre: | G4 |
| Largeur avec emballage: | 420 mm |
| Hauteur avec emballage: | 40 mm |
| Profondeur avec emballage: | 240 mm |
| Température ambiante: | 50 °C |
| Unité de conditionnement: | 2 x G4 |
| Adapté aux produits: | WRG 300 EC |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930617 |
| Référence: | 0093.0061\_alt |

Fabricant : MAICO

WRF 300 EC Filtre à air, rechange