**Support mural WRK 300-400**

Console murale pour la fixation des appareils de ventilation WR 300 et WR 400.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WRK 300-400 |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 0,77 kg |
| Poids avec emballage: | 0,83 kg |
| Largeur: | 745 mm |
| Hauteur: | 48 mm |
| Profondeur: | 28 mm |
| Largeur avec emballage: | 750 mm |
| Hauteur avec emballage: | 65 mm |
| Profondeur avec emballage: | 45 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | WR 300, WR 400 |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799184935 |
| Référence: | 0018.0493 |

Fabricant : MAICO

WRK 300-400 Support mural