**Echangeur de chaleur saumure-air EW-K 225**

Échangeur de chaleur saumure-air pour la transmission de la chaleur de la saumure à l'air extérieur.

Protège l'échangeur de chaleur de l'appareil de ventilation du gel en hiver (température extérieure jusqu'à -15 °C).

Refroidit l'air extérieur en été.

Écoulement de condensat avec raccord 1/2" en-dessous.

Le raccordement entre le registre et la gaine ronde en PE se fait sur le lieu d'installation.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EW-K 225 |
| Débit d'air max.: | 450 m³/h |
| Poids: | 22,7 kg |
| Poids avec emballage: | 24,73 kg |
| Type de filtre: | Filtre à poussière |
| Classe de filtre: | G4 |
| Largeur nominale raccord saumure: | 18 mm |
| Largeur nominale: | 224 mm |
| Largeur: | 430 mm |
| Hauteur: | 450 mm |
| Profondeur: | 502 mm |
| Largeur avec emballage: | 550 mm |
| Hauteur avec emballage: | 560 mm |
| Profondeur avec emballage: | 410 mm |
| Isolation thermique: | 30 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925200 |
| Référence: | 0192.0520 |

Fabricant : MAICO

EW-K 225 Echangeur de chaleur saumure-air