**Bouche d'extraction-insufflation ignifugée TB 15**

Bouches d'extraction-insufflation pour évacuation.

Cadre de montage et boîtier de clapet reliés par une fermeture à baïonnette.

Régulation continue du flux d'air par bouche d'extraction-insufflation rotative.

Montage avec cadre de montage.

Classe de résistance au feu K 90 - 18017.

Montage à l'intérieur et à l'extérieur des cloisons de gaines réfractaires.

Série WBV : Avec dispositif de verrouillage de protection contre les incendies sans maintenance et dispositif de déclenchement hermétiquement scellé.

Série TB :

Blocage du dispositif de verrouillage par un dispositif fusible sans cadmium.

Déclenchement du dispositif fusible à 72 °C ou à la main.

Accessoires recommandés : Élément de filtre à graisse FFE pour les pièces à air vicié par la graisse (p. ex. cuisines, etc.).

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TB 15 |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Matériau: | Tôle d’acier, poudrée |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,71 kg |
| Poids avec emballage: | 0,73 kg |
| Protection incendie: | oui |
| Convient pour une largeur nominale de: | 150 mm |
| Largeur: | 183 mm |
| Hauteur: | 183 mm |
| Profondeur: | 97 mm |
| Largeur avec emballage: | 185 mm |
| Hauteur avec emballage: | 185 mm |
| Profondeur avec emballage: | 170 mm |
| Numéro d'homologation: | Z-41.3-606 |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799512721 |
| Référence: | 0151.0272 |

Fabricant : MAICO

TB 15 Bouche d'extraction-insufflation ignifugée