**Cadre de montage MRI 35**

Cadre de montage pour la fixation des tourelles d'extraction.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MRI 35 |
| Matériau: | Tôle d’acier |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 2,8 kg |
| Poids avec emballage: | 2,8 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 350 mm |
| Largeur: | 490 mm |
| Hauteur: | 30 mm |
| Profondeur: | 450 mm |
| Largeur avec emballage: | 490 mm |
| Hauteur avec emballage: | 30 mm |
| Profondeur avec emballage: | 450 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730408 |
| Référence: | 0073.0040 |

Fabricant : MAICO

MRI 35 Cadre de montage