**Cassette été WRSK 300-400**

Cassette été pour appareils de ventilation WR 300 et WR 400.

Pour l'acheminement d'air frais extérieur sans processus d'échange de chaleur en mode été.

L'échangeur d'air existant est à remplacer par la cassette été.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WRSK 300-400 |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 7,8 kg |
| Poids avec emballage: | 9,815 kg |
| Largeur: | 410 mm |
| Hauteur: | 455 mm |
| Profondeur: | 235 mm |
| Largeur avec emballage: | 480 mm |
| Hauteur avec emballage: | 320 mm |
| Profondeur avec emballage: | 480 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | WR 300, WR 400 |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799951520 |
| Référence: | 0095.0152 |

Fabricant : MAICO

WRSK 300-400 Cassette été