**Capteur d'humidité PP 45 HYI**

Détecteur d'humidité intégré pour appareil de ventilation pour pièce individuelle PushPull 45 et PushPull Balanced PPB 30.

Peut être intégré dans la commande d'air ambiant RLS 45 K ou RLS 45 O. L'ouverture prévue à cet effet dans le cadre doit être située au-dessus du détecteur.

Le détecteur d'humidité PP 45 HYI peut également être intégré à l'appareil radio maître PP 45 RC (par fiche).

Le débit d'air des appareils PushPull est augmenté en continu selon la valeur du détecteur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PP 45 HYI |
| Matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,05 kg |
| Largeur: | 15 mm |
| Hauteur: | 15 mm |
| Profondeur: | 5 mm |
| Largeur avec emballage: | 16 mm |
| Hauteur avec emballage: | 16 mm |
| Profondeur avec emballage: | 6 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573647 |
| Référence: | 0157.0364 |

Fabricant : MAICO

PP 45 HYI Capteur d'humidité