**Kit de montage gros œuvre PP 60 KL-SR**

Caractéristiques

Kit de montage gros œuvre pour montage dans l'embrasure de la fenêtre.

Éléments fournis :

Gaine murale en PVC avec deux couvercles de protection du crépi et huit cales pour orienter la gaine dans l'orifice du mur.

Élément d'embrasure en aluminium / en acier inoxydable.

Est nécessaire comme accessoire du kit de montage final PP 60 K-SE.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PP 60 KL-SR |
| Débit d'air: | 17 m³/h / 21 m³/h / 27 m³/h / 39 m³/h / 46 m³/h |
| Lieu de montage: | Embrasure de fenêtre |
| Position d'installation: | horizontal |
| Matériau: | Aluminium / Acier inoxydable |
| Couleur: | Acier inoxydable, brossé |
| Poids: | 2,7 kg |
| Poids avec emballage: | 4,276 kg |
| Largeur nominale: | 200 mm |
| Largeur: | 670 mm |
| Hauteur: | 360 mm |
| Profondeur: | 574 mm |
| Largeur avec emballage: | 690 mm |
| Hauteur avec emballage: | 320 mm |
| Profondeur avec emballage: | 400 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799952060 |
| Référence: | 0095.0206 |

Fabricant : MAICO

PP 60 KL-SR Kit de montage gros œuvre