**Grille intérieure LGR 82/6**

Grille intérieure avec cadre frontal.

Pour montage sur les tuyaux agrafés.

Avec lamelles de déflection frontale horizontales rotatives.

Régulation du débit d'air par un coulisseau à fente réglable.

Dans le cas idéal (DIN 250 pour hauteur de construction de 65 mm, DN 500 pour hauteur de construction 115 mm), la grille intérieure est positionnée contre la gaine.

Avec trous de vis visibles.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | LGR 82/6 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Débit d'air important par ouverture de 75% du curseur réglable: | 300 m³/h - 500 m³/h |
| Montage: | Intérieur |
| Lieu de montage: | Gaine ronde |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 1,49 kg |
| Poids avec emballage: | 1,73 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 140 mm - 400 mm (idéal 250 mm) |
| Largeur: | 858 mm |
| Hauteur: | 113 mm |
| Profondeur: | 56 mm |
| Largeur avec emballage: | 890 mm |
| Hauteur avec emballage: | 120 mm |
| Profondeur avec emballage: | 70 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513582 |
| Référence: | 0151.0358 |

Fabricant : MAICO

LGR 82/6 Grille intérieure