**Sortie par le sol FFS-BA**

Sortie par le sol pour air entrant en plastique.

Possibilités de raccordement pour gaine d'aération flexible, raccordement possible de tous les côtés par orifices enfonçables.

Volume de la fourniture :

1 sortie par le sol

1 adaptateur individuel pour fixation de gaine ronde (FFS-RA)

1 auxiliaire de montage EPS (polystyrène)

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FFS-BA |
| Sens de l'air: | Air entrant |
| Débit d'air max.: | 45 m³/h |
| Débit d’air: | 15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h à 0,4 Pa / 1,8 Pa / 4,0 Pa (y compris grille de sol) |
| Matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 0,73 kg |
| Poids avec emballage: | 0,97 kg |
| Largeur: | 301 mm |
| Hauteur: | 251 mm |
| Profondeur: | 210 mm |
| Largeur avec emballage: | 315 mm |
| Hauteur avec emballage: | 290 mm |
| Profondeur avec emballage: | 230 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558743 |
| Référence: | 0055.0874 |

Fabricant : MAICO

FFS-BA Sortie par le sol