**Kit de montage ER-MS**

Kit de montage pour boîtier encastré ER GH et ER GH-VWR constitué d'une vis à tête rectangulaire avec écrou et équerre de 90°.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ER-MS |
| Matériau: | Acier galvanisé |
| Poids: | 0,1 kg |
| Poids avec emballage: | 0,1 kg |
| Largeur: | 30 mm |
| Hauteur: | 40 mm |
| Profondeur: | 40 mm |
| Largeur avec emballage: | 31 mm |
| Hauteur avec emballage: | 41 mm |
| Profondeur avec emballage: | 41 mm |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936039 |
| Référence: | 0093.0603 |

Fabricant : MAICO

ER-MS Kit de montage