**HP 2**

Commutateur combiné pour la commande du ventilateur et du réchauffeur d'air dans le système modulaire Airotherm.

Le commutateur combiné fait seulement office de sélecteur si le volet de fermeture RS 35 est équipé du servomoteur MS 2.

HK 1 : commutateur à 5 positions pour la commande des ventilateurs DZF 35/6 BH et DZF 35/4 BH.

HP 1: commutateur à 9 positions pour la commande du ventilateur DZF 35/84 BH.

HP 2: commutateur à 9 positions pour la commande du ventilateur DZF 35/64 BH.

Schéma de branchement voir page ... .

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | HP 2 |
| Type de tension: | Courant triphasé |
| Tension de service: | 400 V |
| IMax: | 16 A |
| Type de protection: | IP 65 |
| Nombre de positions de commutation: | 9 |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Poids: | 0,399 |
| Poids avec emballage: | 0,432 kg |
| Largeur: | 82 mm |
| Hauteur: | 82 mm |
| Profondeur: | 127 mm |
| Largeur avec emballage: | 133 mm |
| Hauteur avec emballage: | 87 mm |
| Profondeur avec emballage: | 93 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799574651 |
| Référence: | 0157.0465 |

Fabricant : MAICO

HP 2