**TRE 0,4**

Transformateur à 5 plots pour le réglage de la vitesse de rotation.

Pour la commande de ventilateurs à courant alternatif.

Avec témoin lumineux de fonctionnement.

Contact de commande supplémentaire (230 V) pour commander un volet par exemple.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TRE 0,4 |
| Charge maximale: | 0,4 A |
| Couleur: | blanc perlé, similaire RAL 1013 |
| Poids: | 1,05 |
| Poids avec emballage: | 1,05 kg |
| Largeur: | 92 mm |
| Hauteur: | 165 mm |
| Profondeur: | 77 mm |
| Largeur avec emballage: | 110 mm |
| Hauteur avec emballage: | 90 mm |
| Profondeur avec emballage: | 180 mm |
| Température ambiante: | 40 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161103 |
| Référence: | 0016.0110 |

Fabricant : MAICO

TRE 0,4