**Élément d'insonorisation PP 45 SE**

Élément d'insonorisation comme accessoire en option pour kit de montage final PP 45 O, PP 45 K et PP 45 RC.

Sert à réduire la puissance acoustique et à augmenter l'insonorisation.

Réduction de la puissance acoustique de jusqu'à 2 dB(A) avec un élément d'insonorisation.

Réduction de la puissance acoustique de jusqu'à 5 dB(A) avec deux éléments d'insonorisation (formant un angle de 45° l'un par rapport à l'autre).

Volume de fourniture :

1x anneau extérieur

1x pièce intérieure

La pièce intérieure ne sert que de protection pendant le transport et doit être retirée avant le montage dans le kit de montage final.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PP 45 SE |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | Résine de mélamine |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 0,02 kg |
| Poids avec emballage: | 0,02 kg |
| Protection incendie: | Classe de protection contre les incendies B1 |
| Diamètre extérieur: | 154 mm |
| Largeur: | 154 mm |
| Hauteur: | 154 mm |
| Profondeur: | 100 mm |
| Largeur avec emballage: | 156 mm |
| Hauteur avec emballage: | 156 mm |
| Profondeur avec emballage: | 101 mm |
| Affaiblissement d'insertion global: | 2 dB |
| Affaiblissement d'insertion remarque: | avec 2x PP45 SE (45° positionnés l'un par rapport à l'autre selon un angle de 45°) : 2,5-5 dB(A) |
| Insonorisation: | oui |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799933083 |
| Référence: | 0093.0308 |

Fabricant : MAICO

PP 45 SE Élément d'insonorisation