**Commande air ambiant RLS PP-K1**

La commande d'air ambiant est un accessoire nécessaire de PushPull 60 KA et PushPull 60 KL.

La commande d'air ambiant RLS PP-K1 dispose des possibilités de réglage suivantes :

Modes de fonctionnement en ventilation continue (avec récupération de chaleur), ventilation transversale et déshumidification.

5 niveaux de ventilation entre 17 et 55 m³/h.

Pas de niveau système « Arrêt ».

Une commande d'air ambiant RLS PP-K permet de commander simultanément jusqu'à 6 appareils.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RLS PP-K1 |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Type de protection: | IP X0 |
| Câble d'alimentation secteur: | 3 x 1,5 mm² |
| Lieu de montage: | Mur |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Position d'installation: | vertical |
| Poids: | 0,27 kg |
| Poids avec emballage: | 0,45 kg |
| Largeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 150 mm |
| Profondeur: | 65 mm |
| Largeur avec emballage: | 200 mm |
| Hauteur avec emballage: | 165 mm |
| Profondeur avec emballage: | 143 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799571933 |
| Référence: | 0157.0193 |

Fabricant : MAICO

RLS PP-K1 Commande air ambiant