**Raccords de gaine ronde de ventilation MT-V125**

Pour liaison entre gaine ronde de ventilation MT-R et coude MT-B.

Pour un montage simple et sûr.

Liaison par force rapide.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | MT-V125 |
| Matériau: | Caoutchouc EPDM |
| Poids: | 0,09 kg |
| Poids avec emballage: | 0,1 kg |
| Largeur nominale: | 125 mm |
| Diamètre intérieur: | 160 mm / 160 mm |
| Largeur: | 120 mm |
| Hauteur: | 80 mm |
| Profondeur: | 50 mm |
| Largeur avec emballage: | 120 mm |
| Hauteur avec emballage: | 80 mm |
| Profondeur avec emballage: | 50 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599852 |
| Référence: | 0059.0985 |

Fabricant : MAICO

MT-V125 Raccords de gaine ronde de ventilation