**DZF 30/4 A**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | DZF 30/4 A |
| Débit d'air: | 1.800 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.425 1/min |
| Vitesse variable: | - |
| Réversibilité: | - |
| Consommation: | 110 W |
| IMax: | 0,3 A |
| Type de protection: | IP 55 |
| Inversion de polarité possible: | - |
| Poids: | 6,7 |
| Température des fluides à Imax: | 75 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Référence: | 0085.0413 |

Fabricant : MAICO

DZF 30/4 A